Requisiti del personale per il servizio di ispezione dei ponti
Clausole d'esempio da adattare. Le parti fra parentesi quadre sono scelte dell'ente. Riferimenti letti il 6 novembre 2026; prima di usarle si verifica il testo vigente delle norme citate.
1. Chi esegue le ispezioni
Le ispezioni visive di Livello 1 sono eseguite da personale certificato nel metodo visivo per l'ingegneria civile secondo la UNI 11931:2024, almeno di livello 2, da un organismo accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024, o in possesso di certificazione equivalente. Per ogni nominativo l'operatore indica organismo, livello, numero e scadenza del certificato.
Riferimenti: UNI 11931:2024; o equivalente
2. Chi coordina e chi firma
Il coordinamento delle attività ispettive è affidato a [personale certificato di livello 3 / un ingegnere con esperienza documentata in ispezioni di ponti]. La Classe di Attenzione e le eventuali verifiche sono sottoscritte da un ingegnere iscritto all'Albo, indicato nell'offerta.
Riferimenti: Ruoli distinti; Firma tecnica
3. Prima di salire sull'opera
Prima dell'avvio l'operatore consegna gli attestati di formazione per l'accesso mediante funi (D.Lgs. 81/2008, art. 116), le abilitazioni alla conduzione delle piattaforme (art. 73, c. 5) e, per i voli con drone, l'attestato del pilota e la registrazione dell'operatore (Regolamento UE 2019/947).
Riferimenti: Condizione di esecuzione; D.Lgs. 81/2008
4. L'esperienza che conta
L'operatore elenca le ispezioni di ponti eseguite negli ultimi [dieci] anni, con committente, numero di opere, tipologia e modalità di accesso, per opere simili a quelle in affidamento.
Riferimenti: Contratti analoghi; art. 100, c. 11
Fonte: https://www.proponti.it/guide/ispettore-ponti-requisiti-certificazione/




